國立清華大學危害因素告知單
2021.10.15新訂
NO：ESH-P-10-11
	作業名稱
	

	承攬商
	
	履約期間
	

	工作場所環境
	可能危害因素
	應採取之安全衛生措施

	□車輛及搬運設備進出頻繁
	被撞、衝撞
	1. 車輛應依速限標示行駛若無標示時車速限為15公里/小時以下。
2. 行走時注意來往車輛及警告標示，停車、卸貨區禁止人員逗留。
3. 車輛倒車或從月台駛離，須切實注意後方是否有人員，避免碰撞行人或人員自後方車廂跌落。
4. 其他:                                   

	□堆高機或搬運機具作業
	被撞、衝撞
被夾
	1. 堆高機設備及操作人員應取得合格證及操作證照。
2. 作業人員不得進入桅桿及頂棚橫桿間，以防夾傷。
3. 操作堆高機應注意月台高度避免墜落。
4. 使用座式操作之配衡型堆高機及側舉型堆高機，應使擔任駕駛之勞工確實使用駕駛座安全帶。
5. 堆高機移動行進間不得升降貨叉。
6. 堆高機不得堆舉移動超過其額定荷重之物料。 
7. 堆高機速度不得超過能使其安全停止之速度。 
8. 在通道交叉口及視線不良的地方，應減速並按鳴喇叭。 
9. 維持堆高機行駛及操作之清楚視線，並保持注意力及注視行進路線狀況。
10. 離開堆高機時，應拉煞車，放下貨叉，關掉電源。 
11. 人員不得藉由站立在堆高機貨叉上，上下移動位置。  
12. 堆高機移動行進時應將貨叉放下。
13. 其他:                                       

	□高空工作車作業
	墜落、跌落
	1. 操作前，應確實實施作業前點檢，檢查車況及安全裝置。
2. 使用高空作業車從事作業時，作業人員應確實佩帶安全帶及安全帽。
3. 不得超過高空作業車之積載荷重及能力。
4. 不得使高空作業車供為主要用途以外之用途。
5. 無人使用高空作業車作業時，駕駛應將工作台下降至最低位置、停止車輛運轉，並確實使用制動裝置，使車輛保持穩定狀態。
6. 人員不得站立於工作台欄杆上或身體過度延伸於欄杆外作業。
7. 不得於工作台上使用梯子或墊塊等方式增加作業高度。
8. 禁止於傾斜地面或有下陷翻覆危險之場所使用高空作業車作業。
9. 鄰近道路作業應採取適當之防護、警示及圍籬等措施，避免被撞。
10. 電動高空作業車應設置專屬停車位及充電插座（須有漏電斷路設備）；高空作業車作業完成後，應確實停妥於停車位上，不得任意停放。
11. 操作高空作業車時，應注意視線死角，平台下降時應留意無任何地面人員靠近。
12. 指揮監督人員應隨時監督作業情形，不得超過高空作業車之積載荷重及能力，並視情形採取必要之緊急措施。
13. 駕駛高空作業車行駛速度不可超過10公里/小時。
14. 其他 :                                   

	□物料搬運作業
	不當動作、物體倒塌
	1. 搬運時保持正確姿勢、應儘量以機具代替人力搬運及將動線妥善規劃。
2. 搬運時配戴手套及工作鞋,搬運貨物勿拉打包帶。
3. 物料之堆放，應放在穩固、平坦之處且整齊緊靠堆置，為防止倒塌或掉落，應採取繩索捆綁、擋樁、限制高度或以水平方式堆積等必要措施。
4. 其他:                                   

	□高架作業
	墜落、跌落
	1. 身體不適、情緒不穩應限制高架作業。
2. 高架作業場所應設置能使作業人員安全上下之設備。
3. 使用活動梯應有止滑墊及繫材扣牢，佩戴安全帽並檢查安全帶牢固。
4. 利用合梯作業時，除應注意合梯之構造、材質及規格需符合規定外，使用時應將繫材確實扣牢，人員不得利用合梯行走。
5. 合梯作業不得超過二公尺以上。
6. 施工架頂層應設置九十公分以上護欄，並應包括上欄杆、中欄杆。
7. 酒醉或有酒醉之虞者、身體虛弱有安全顧慮者不得施工。
8. 大樓外牆清洗作業吊籠之構造，應符合吊籠安全檢查構造標準，使用足夠長度之捲揚用之鋼索。
9. 於2公尺以上開口部分作業應設置護蓋或安全網等防護設備。
10. 施工架（台）確實牢靠固定，並符合CNS4750。
11. 搭建施工架（台），需先經施工架組配作業主管查驗核可後，始可使用。
12. 其他:                                         

	□清潔作業
	與有害物之接觸
	1. 清潔作業須放置警告標示及地面保持乾燥。
2. 不得使用強酸及強鹼等腐蝕性化學品(注意化學標示)。
3. 切勿在月台區域操作洗車機等機具，以防人員墜落。
4. 臨時用電要裝設漏電斷路器。
5. 其他:                                       

	□局限空間作業
	墜落、跌落、與有害物之接觸、感電
	1. 備置可測定空氣中氧氣、一氧化碳及可燃性氣體等之測定儀器。
2. 置備空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子、安全帶或救生索及滅火器等設備，俾供緊急避難或救援人員使用。
3. 確認相關電源關閉並掛上標示牌。
4. 每2小時測定(O2/可燃性氣體濃度)。
5. 其他:                                       

	□用電設備作業
	感電、火災
	1. 電焊機外殼應接地並標示，必要時應進行上鎖、斷電措施。
2. 電焊人員需穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等防護具。
3. 電氣設備維護保養人員應具有相關證照及配載個人防護具。
4. 電氣機具及電線請靠牆邊擺放措施，以免絆倒非相關作業人員。
5. 電路系統關閉時，請現場負責人確實將該區電路總開關切斷，並做標示告知或上鎖後再進行。
6. 作業前請確認延長線及電鑽電源線是否完整且無裸露，以避免場所潮濕造成感電。
7. 電氣機具應做好安全防護(防感電手套、架高)及防感電（漏電、外殼接地）措施。
8. 易燃物品必須遠離電氣線路
9. 使用臨時用電設備，應使用漏電斷路器，並確實將臨時電之插座或接頭接於二次側，禁止任意將電線跳接
10. 電線跨馬路須有過路橋裝置。
11. 其他:                                       

	□氬焊、氣焊
	火災
	1. 個人防護器具(面罩/皮手套等)。
2. 備乾粉滅火器/二氧化碳滅火器。
3. 遮火圍幕。
4. 鋼瓶直立固定。
5. 乙炔發生器應設置防止逆流或回火之安全裝置
6. 附近若有易燃物須清除或備防火毯。
7. 其他:                                       

	□動火作業
	火災
	1. 備妥動火作業警告標示。
2. 備妥安全設備(防火毯、手提滅火器、個人防護具)。
3. 動火現場可燃物或可燃設備已移開或加裝隔熱裝置。
4. 完工後，應確認作業人數及作業現場安全無虞後始可離開。
5. 現場需有監火人員
6. 其他:                                       

	□吊掛作業
	墜落、跌落
	1. 施工區域內，應設置禁止非施工人員進入之明顯標示。
2. 吊掛作業時，應指派人員進行交通指揮及人員管制。
3. 操作起重機之人員，應備合格之操作證照。
4. 吊車使用檢查合格證照應在有效期期限內，並隨車備檢。
5. 捆綁索檢點。
6. 其他:                                      

	□貨梯作業
	墜落、被夾
	1. 使用貨梯不得超過限重、戴貨專用嚴禁人員搭乘。
2. 貨梯應設緊急通報裝置。
3. 其他:                                      

	□夜間作業
	其他
	1. 不規律的工作、輪班或夜班等作業特殊作息形態，長期容易發生過勞，易促發腦血管及心臟疾病發作及惡化。
2. 輪班及夜間工作為異常工作負荷工作者，依職業安全衛生法針對異常工作負荷者，雇主應規劃及採取必要安全衛生措施。
3. 其他:                                       

	□消毒作業
	中毒、
與有害物之接觸
	1. 噴藥時，要穿著個人安全防護裝備如安全帽、防護眼鏡、耳塞、防毒面具、手套、長袖、衣袖、長統膠鞋等。
2. 噴藥完畢應收妥藥劑空瓶以備回收。
3. 操作消毒機應注意噴槍以防噴傷人員。
4. 其他:                                        

	□油漆作業
	墜落、
與有害物之接觸
	1. 利用合梯作業時，除應注意合梯之構造、材質及規格需符合規定外，使用時應將繫材確實扣牢，人員不得利用合梯行走。
2. 勞工工作場所之通道、地板、階梯，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態，或採取必要之預防措施（例如放置警告標示）。
3. 現場通風或配戴過濾口罩。
4. 其他:                                        

	□裝修作業
	墜落、感電
[bookmark: _GoBack]、夾捲、切割、擦傷、
與有害物之接觸
	1. 合梯梯腳間繫材要扣牢。
2. 進入工地要正確佩戴安全帽。
3. 臨時用電要裝設漏電斷路器。
4. 砂輪機、圓盤鋸等機具要設置護罩。
5. 開口處要設置90公分高的護欄或安全網。
6. 電焊切割作業，要移除易燃物，並設置滅火器。
7. 油漆、防水作業，要保持空氣流通，並遠離火源。
8. 2公尺以上作業要使用移動式施工架或高空工作車。
9. 其他:                                         

	□拆除作業
	墜落、感電
、夾捲、切割、擦傷、
與有害物之接觸
	1. 進入工地要正確佩戴安全帽。
2. 合梯梯腳間繫材要扣牢。
3. 臨時用電要裝設漏電斷路器。
4. 砂輪機、圓盤鋸等機具要設置護罩。
5. 拆除應按序由外而內、由上而下，逐步拆除。
6. 拆除配電設備及線路，應先切斷電源。
7. 拆除可燃性氣體管線，應先將管中殘存氣體釋放。
8. 2公尺以上作業要使用移動式施工架或高空工作車。
9. 屋頂拆除，應設置適當強度，且寬度在30公分以上的踏板或裝設安全護網，並使勞工佩掛安全帶。
10. 拆除區域應設置圍柵或標示，並選任專人於現場指揮監督。
11. 其他:                                       

	□外牆修繕作業
	墜落、感電
、夾捲、切割、擦傷
	1. 進入工地要正確佩戴安全帽。
2. 搭設施工架：內、外兩側要設置交叉拉桿及下拉桿；於適當之垂直、水平距離處以壁連桿與構造物妥實連接；構件之連接部分應以適當插銷連接固定穩固；板料應設金屬扣鎖及防脫落鉤；底部之立架，應使用可調型基腳座版。
3. 施工架基礎地面應平整，且夯實緊密，並襯以適當材質之墊材。
4. 懸臂式施工架或高度超過5公尺以上施工架之構築，要專人妥為安全設計並簽章確認強度計算書。
5. 以捲揚機吊運物料，安裝前須核對並確認設計資料及強度計算書。
6. 颱風來臨前，受風面積過大的防塵網及帆布，應先予以拆卸固定。
7. 臨時用電要裝設漏電斷路器。
8. 其他:                                       

	□高空繩索作業
	墜落、跌落
	1. 採用符合國際標準ISO22846系列或與其同等標準之作業規定及設備從事工作。
2. 使用符合EN361、EN358 或 EN813規定之安全帶。
3. 設置足夠強度之必要裝置或安全母索，供安全帶鉤掛。
4. 請參照勞動部職業安全衛生署訂定「繩索作業安全指引」訂定繩索作業計畫。
5. 施工人員應具備初級繩索技術員證照並由中級人員擔任監督。
6. 其他:                                          

	□其他
	
	1. 作業場所嚴禁人員打赤膊、穿拖鞋、嚼檳榔、飲酒。
2. 除指定位置外，本校嚴禁吸菸。
3. 機械之調整、修理應先停機，並標示及電源上鎖。
4. 其他:                                          

	1. 本公司已詳閱此份工作場所危害因素告知單，並告知所有承攬人及再承攬人。
2. 本公司自備之機具設備已有完備之安全防護，並依作業特性穿戴適當的防護器具，非經貴校單位許可，不得任意使用、異動貴校之機械設備及器具。
3. 本公司非經貴校工作區域、委託單位或發包單位許可，不得接用電源及不得使用明火。
4. 作業前本公司先洽詢工作區域、委託單位了解有關作業環境及工作性可能存在之危害因素，並予以防範。
5. 作業中若發現潛在既存之危害因素，或發現任何事故時，本公司將立即通知貴校工作區域、委託單位聯絡人。
6. 作業期間倘因本公司疏忽，致發生任何事故，本公司願意賠償一切損失。





承攬商負責人：                 （簽章）       日期：
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國立清華大學危害因素告知單   2 021 .10.15 新訂   NO ： ESH - P - 10 - 11  

作業名稱   

承攬商   履約期間   

工作場所 環境  可能危害因 素  應採取之安全衛生措施  

□ 車輛及搬 運設備進 出頻繁  被撞、衝撞  1.   車輛應依速限標示行駛若無標示時車速限為 15 公里 / 小時以下。   2.   行走時注意來往車輛及警告標示， 停車、卸貨區禁止人員逗留。   3.   車輛倒車或從月台駛離，須切實注意後方是否有人員，避免碰撞行 人或人員自後方車廂跌落。   4.   其他 :                                        

□ 堆高機或 搬運機具 作業  被撞、衝撞   被夾  1.   堆高機設備及操作人員應取得合格證及操作證照。   2.   作業人員不得進入桅桿及頂棚橫桿間，以防夾傷。   3.   操作堆高機應注意月台高度避免墜落。   4.   使用座式操作之配衡型堆高機及側舉型堆高機，應使擔任駕駛之 勞工確實使用駕駛座安全帶。   5.   堆高機移動行進間不得升降貨叉。   6.   堆高機不得堆舉移動超過其額定荷重之物料。     7.   堆高機速度不得超過能使其安全停止之速度。     8.   在通道交叉口及視線不良的地方，應減速並按鳴喇叭。     9.   維持堆高機行駛及操作之清楚視線，並保持注意力及注視行進路 線狀況。   10.   離開堆高機時，應拉煞車，放下貨叉，關掉電源。     11.   人員不得藉由站立在堆高機貨叉上，上下移動位置。      12.   堆高機移動行進時應將貨叉放下。   13.   其他 :                                            

□ 高空工作 車 作業  墜落、跌落  1.   操作前，應確實實施作業前點檢，檢查 車 況及安全裝置。   2.   使用高空作業車從事作業時，作業人員應確實佩帶安全帶及安全 帽。   3.   不得超過高空作業 車 之積載荷重及能力。   4.   不得使高空作業 車 供為主要用途以外之用途。   5.   無人使用高空作業 車 作業時，駕駛應將工作台下 降 至最低位置、 停止 車 輛運轉，並確實使用制動裝置，使 車 輛保持穩定 狀 態。   6.   人員不得站 立 於工作台 欄 杆上或身體過 度 延伸於 欄 杆外作業。   7.   不得於工作台上使用梯子或墊塊等方式增加作業高 度 。   8.   禁止於傾斜地面或有下陷翻覆危險之場所使用高空作業 車 作業。   9.   鄰近道 路 作業應採取適當之防護、警示及圍籬等 措施，避免被撞 。   10.   電動高空作業 車 應設置專屬停車位及充電插座（須有漏電斷路設 備）；高空作業車作業完成後，應確實停妥於停車位上，不得任意 停放。   11.   操作高空作業 車 時，應注意視線死角，平台下 降 時應 留 意無任何 地面人員靠近。   12.   指揮監督人員應隨時監督作業情形，不得超過高空作業 車 之積載 荷重及能力，並視情形採取必要之緊急措施。   13.   駕駛高空作業 車行 駛速 度 不可超過 10 公里 / 小時。   14.   其他   :                                        

□ 物料搬運 作業  不當動 作、物體 倒塌  1.   搬運時保持正確姿勢、應儘量以機具代替人力搬運及將動線妥善 規劃。   2.   搬運時配戴手套及工作鞋 , 搬運貨物勿拉打包帶。   3.   物料之堆放，應放在穩固、平坦之處且整齊緊靠堆置，為防止倒

