國立清華大學高風險作業現場查核表
2022.01.07修訂
NO：ESH-P-10-10
	承攬作業
名稱
	

	申請作業
承攬商
	
	現 場 負 責 人
(緊急連絡電話)
	

	申請作業
期間
	　　　年　　　月　　　日      時至　　　年　　　月　　　日     時

	申請作業
地點(區域)
	

	□高架作業
	高架作業：指未設置平台其高度兩公尺以上，或已設置平台、護欄等設備，高度五公尺以上之作業。
1.應採取防止墜落之必要安全措施。
2.工作人員需佩帶必要之防護裝備，且不得單獨作業。

	□動火作業
	動火作業：指含有可燃物或易燃物的區域內執行可能產生火源的作業，如火燄切割、電焊或使用瓦斯噴燈、 研磨機及其他可能產生火花的設備。
1.動火範圍內易燃物須隔離，且無失火之虞。
2.施工現場須自備滅火器，並須有第二人在旁監視火花飛濺。
3.管線、儲槽及施工區域，需確定無安全顧慮後始得動火。
4.氣體鋼瓶瓶身務必直立固定。
5.於有良導體或濕地區域施工時，電焊機需裝設自動防電擊裝置，避免漏電。
6.電線須充分絕緣，不得勾搭、裸露，並不得散亂或影響通道安全。
7.切割、研磨、焊接、活線作業等，須有火星飛濺之預防措施。
8.施工人員須佩帶適當之防設器具。
9.現場嚴禁吸煙，欲吸煙者請至施工區域外。
10.施工中可能引起火警偵煙系統誤動作時，必須先告知總務處承辦人員，完成後通知復歸，如因而引起火警警報，廠商將完全負起相關責任。
11.施工中引起火警、誤觸警鈴、造成異味導致實驗損失、或未取得動火許可前動火，廠商將完全負起相關責任。

	□吊掛作業
	吊掛作業：指承攬商使用起重設備吊掛貨物，進行水平或垂直移動之作業。
1.必須檢附【1】起重機合格證 【2】操作人員合格證書 【3】吊掛作業人員結業證書等影本申請，作業時需備份檢查。
2.不得乘載或吊升勞工從事作業。
3.作業時，應禁止人員進入吊舉物之下方。
4.從事檢修、調整時，應指定作業監督人員，負責監督指揮工作。
5.操作人員不得擅自離開吊有貨物之操作位置。
6.實施吊掛作業應設置警戒線，禁止人員穿越，並派人監視指揮交通。
7.強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。
8.發包單位如發現違反第1項之規定者，不允許該機具進入本校工作。

	□吊籠作業
	吊籠作業：係指使用吊籠進行臨時性工程如外牆清洗、修繕(粉刷、瓷磚剝落修護及防水施作)等。
1.必須檢附【1】吊籠合格證 【2】操作人員合格證書 【3】吊籠作業人員結業證書等影本申請，作業時需備份檢查。
2.對於有車輛出入、使用及鄰接道路作業之工作場所，應設置交通號誌、標示或柵欄。3.勞工於吊籠工作台上作業時，應使勞工佩戴安全帽及符合國家標準規定CNS14253之
 背負式安全帶。
4.確認吊籠固定位置是否堅固、錨定是否適當，足以承受整體之工作載重。
5.吊籠使用時，應禁止無關人員進入作業場所下方之危險區域，並設置警告標示。
6.吊籠之使用，不可超出其積載荷重，並保持水平。
7.吊籠工作台上，不得設置或放置腳墊、梯子等供勞工使用。
8.強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。
9.發包單位如發現違反第1項之規定者，不允許該機具進入本校工作。
10.作業前須另填具「吊籠作業前檢點表」，確認無誤後始得作業。

	□繩索作業
	繩索作業:係使用繩索、挽索、上升/下降設備、安全帶、備援設備等設施，使作業人員上升或下降至定點從事作業之方式。
1.採用符合高空繩索作業指引標準之作業規定及設備從事工作。
2.使用符合EN361、EN358 或 EN813規定之安全帶。
3.設置足夠強度之必要裝置或安全母索，供安全帶鉤掛。
4.請參照勞動部職業安全衛生署訂定「繩索作業安全指引」訂定繩索作業計畫。
5.施工人員應具備初級繩索技術員證照並由中級人員擔任監督。
6.繩索作業時，設備於使用前檢點、使用中檢點、及定期檢查(第一次使用或至少每半年一次)，定期檢查記錄需備份檢查。
7.強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。
8.發包單位如發現違反第1項、第2項、第5項之規定者，不允許該機具進入本校工作。

	□局限空間作業
	局限空間作業：指無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間，且進出方法受限制之非經常性作業（如消防水池、污水槽清淤作業）。
1.施工前，已關閉所有進水管及化學品管路。
2.廠商現場負責人應實施作業環境測定並予以記錄，確認 02、CH4、CO及 H2S 等有害 氣體濃度測定均達容許範圍，並持續進行通風。
3.施工人員需佩帶必要之防護裝備，且有適當人員在外監護。
4.有足夠防護具及救援設施，供守望者發現進入者有危險時救援使用。
5.作業前須另填具「局限空間作業前檢點表」，確認無誤後始得作業。

	□輕質屋頂    作業
	承攬商應指派屋頂作業主管於現場實施作業檢點與督導人員防護，確認符合職業安全設施規則第 227 條、營造安全衛生設施標準第 18 條規定始可作業。

	□特殊電氣作業
	1.使勞工於低壓電路從事檢查、修理等活線作業或接近低壓電路時，應使該作業勞工戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具或其他類似之器具。
2.使勞工從事高壓電路之檢查、修理等活線作業時，應使作業勞工戴用絕緣用防護具，並於有接觸或接近該電路部分設置絕緣用防護裝備，使作業勞工使用活線作業用器具；使作業勞工使用活線作業用絕緣工作台及其他裝備，並不得使勞工之身體或其使用中之工具、材料等導電體接觸或接近有使勞工感電之虞之電路或帶電體。

	□其他特殊危害作業
	其他：

	環安中心審核意見




[bookmark: _GoBack]廠商簽名：

	
承辦人：                                  環安中心主管：




°ê¥ß²MµØ¤j¾Ç°ª­·ÀI§@·~


²{³õ¬d®Öªí


 


202


2.01.07


­×


­q


 


NO


¡G


ESH


-


P


-


10


-


10


 


©ÓÅó§@·~


 


¦WºÙ


 


 


¥Ó½Ð§@·~


 


©ÓÅó°Ó


 


 


²{


 


³õ


 


­t


 


³d


 


¤H


 


(


ºò«æ³sµ¸¹q¸Ü


)


 


 


¥Ó½Ð§@·~


 


´Á¶¡


 


   


¦~


   


¤ë


   


¤é


      


®É¦Ü


   


¦~


   


¤ë


   


¤é


     


®É


 


¥Ó½Ð§@·~


 


¦aÂI


(


°Ï°ì


)


 


 


¡¼


°ª¬[


§@


·~


 


°ª¬[§@·~¡G«ü¥¼³]¸m¥­¥x¨ä°ª«×¨â¤½¤Ø¥H¤W¡A©Î¤w³]¸m¥­¥x¡BÅ@Äæµ¥³]³Æ¡A°ª«×¤­


¤½¤Ø¥H¤W¤§§@·~¡C


 


1.


À³±Ä¨ú¨¾¤î¼Y¸¨¤§¥²­n¦w¥þ±¹¬I¡C


 


2.


¤u§@¤H­û»Ý¨Ø±a¥²­n¤§¨¾Å@¸Ë³Æ¡A¥B¤£±o³æ¿W§@·~¡C


 


¡¼


°Ê¤õ§@·~


 


°Ê¤õ§@·~¡G«ü§t¦³¥i¿Uª«©Î©ö¿Uª«ªº°Ï°ì¤º°õ¦æ¥i¯à²£¥Í¤õ·½ªº§@·~¡A¦p¤õ¿V¤Á³Î¡B


¹q²k©Î¨Ï¥Î¥Ë´µ¼Q¿O¡B


 


¬ã¿i¾÷¤Î¨ä¥L¥i¯à²£¥Í¤õªáªº³]³Æ¡C


 


1.


°Ê¤õ½d³ò¤º©ö¿Uª«¶·¹jÂ÷¡A¥BµL¥¢¤õ¤§¸·¡C


 


2.


¬I¤u²{³õ¶·¦Û³Æ·À¤õ¾¹¡A¨Ã¶·¦³²Ä¤G¤H¦b®ÇºÊµø¤õªá­¸Âq¡C


 


3.


ºÞ½u¡BÀx¼Ñ¤Î¬I¤u°Ï°ì¡A»Ý½T©wµL¦w¥þÅU¼{«á©l±o°Ê¤õ¡C


 


4.


®ðÅé¿û²~²~¨­°È¥²ª½¥ß©T©w¡C


 


5.


©ó¦³¨}¾ÉÅé©ÎÀã¦a°Ï°ì¬I¤u®É¡A¹q²k¾÷»Ý¸Ë³]¦Û°Ê¨¾¹qÀ»¸Ë¸m¡AÁ×§Kº|¹q¡C


 


6.


¹q½u¶·¥R¤Àµ´½t¡A¤£±o¤Ä·f¡B»rÅS¡A¨Ã¤£±o´²¶Ã©Î¼vÅT³q¹D¦w¥þ¡C


 


7.


¤Á³Î¡B¬ã¿i¡B²k±µ¡B¬¡½u§@·~µ¥¡A¶·¦³¤õ¬P­¸Âq¤§¹w¨¾±¹¬I¡C


 


8.


¬I¤u¤H­û¶·¨Ø±a¾A·í¤§¨¾³]¾¹¨ã¡C


 


9.


²{³õÄY¸T§l·Ï¡A±ý§l·ÏªÌ½Ð¦Ü¬I¤u°Ï°ì¥~¡C


 


10.


¬I¤u¤¤¥i¯à¤Þ°_¤õÄµ°»·Ï¨t²Î»~°Ê§@®É¡A¥²¶·¥ý§iª¾Á`°È³B©Ó¿ì¤H­û¡A§¹¦¨«á³q


ª¾´_Âk¡A¦p¦]¦Ó¤Þ°_¤õÄµÄµ³ø¡A¼t°Ó±N§¹¥þ­t°_¬ÛÃö³d¥ô¡C


 


11.


¬I¤u¤¤¤Þ°_¤õÄµ¡B»~Ä²Äµ¹a¡B³y¦¨²§¨ý¾É­P¹êÅç·l¥¢¡B©Î¥¼¨ú±o°Ê¤õ³\¥i«e°Ê¤õ¡A


¼t°Ó±N§¹¥þ­t°_¬ÛÃö³d¥ô¡C


 


¡¼


¦Q±¾§@·~


 


¦Q±¾§@·~¡G«ü©ÓÅó°Ó¨Ï¥Î°_­«³]³Æ¦Q±¾³fª«¡A¶i¦æ¤ô¥­©Î««ª½²¾°Ê¤§§@·~¡C


 


1.


¥²¶·ÀËªþ¡i


1


¡j°_­«¾÷¦X®æÃÒ


 


¡i


2


¡j¾Þ§@¤H­û¦X®æÃÒ®Ñ


 


¡i


3


¡j¦Q±¾§@·~¤H­ûµ²·~ÃÒ


®Ñµ¥¼v¥»¥Ó½Ð¡A§@·~®É»Ý³Æ¥÷ÀË¬d¡C


 


2.


¤£±o­¼¸ü©Î¦Q¤É³Ò¤u±q¨Æ§@·~¡C


 


3.


§@·~®É¡AÀ³¸T¤î¤H­û¶i¤J¦QÁ|ª«¤§¤U¤è¡C


 


4.


±q¨ÆÀË­×¡B½Õ¾ã®É¡AÀ³«ü©w§@·~ºÊ·þ¤H­û¡A­t³dºÊ·þ«ü´§¤u§@¡C


 


5.


¾Þ§@¤H­û¤£±o¾Õ¦ÛÂ÷¶}¦Q¦³³fª«¤§¾Þ§@¦ì¸m¡C


 


6.


¹ê¬I¦Q±¾§@·~À³³]¸mÄµ§Ù½u¡A¸T¤î¤H­û¬ï¶V¡A¨Ã¬£¤HºÊµø«ü´§¥æ³q¡C


 


7.


±j­·©Î¤j«Bµ¥´c¯P®ð­Ô¤U¡A¦³¾É­P§@·~¦MÀI¤§¸·®É¡AÀ³¸T¤î¤u§@¡C


 


8.


µo¥]³æ¦ì¦pµo²{¹H¤Ï²Ä


1


¶µ¤§³W©wªÌ¡A¤£¤¹³\¸Ó¾÷¨ã¶i¤J


¥»®Õ


¤u§@¡C


 


¡¼


¦QÅ¢§@·~


 


¦QÅ¢§@·~¡G«Y«ü¨Ï¥Î¦QÅ¢¶i¦æÁ{®É©Ê¤uµ{¦p¥~Àð²M¬~¡B­×Âµ


(


¯»¨ê¡B²¡¿j­é


¸¨


­×Å@¤Î


¨¾¤ô¬I§@


)


µ¥¡C


 


1.


¥²¶·ÀËªþ¡i


1


¡j¦QÅ¢¦X®æÃÒ


 


¡i


2


¡j¾Þ§@¤H­û¦X®æÃÒ®Ñ


 


¡i


3


¡j¦QÅ¢§@·~¤H­ûµ²·~ÃÒ®Ñ


µ¥¼v¥»¥Ó½Ð¡A§@·~®É»Ý³Æ¥÷ÀË¬d¡C


 


2.


¹ï©ó¦³¨®½ø¥X¤J¡B¨Ï¥Î¤Î¾F±µ¹D¸ô§@·~¤§¤u§@³õ©Ò¡AÀ³³]¸m¥æ³q¸¹»x¡B¼Ð¥Ü©Î¬]Äæ¡C


3.


³Ò¤u©ó¦QÅ¢¤u§@¥x¤W§@·~®É¡AÀ³¨Ï³Ò¤u¨ØÀ¹¦w¥þ´U¤Î²Å¦X°ê®a¼Ð·Ç³W©w


CNS14253




國立清華大學高風險作業 現場查核表   202 2.01.07 修 訂   NO ： ESH - P - 10 - 10  

承攬作業   名稱   

申請作業   承攬商   現   場   負   責   人   ( 緊急連絡電話 )   

申請作業   期間      年     月     日        時至     年     月     日       時  

申請作業   地點 ( 區域 )   

□ 高架 作 業  高架作業：指未設置平台其高度兩公尺以上，或已設置平台、護欄等設備，高度五 公尺以上之作業。   1. 應採取防止墜落之必要安全措施。   2. 工作人員需佩帶必要之防護裝備，且不得單獨作業。  

□ 動火作業  動火作業：指含有可燃物或易燃物的區域內執行可能產生火源的作業，如火燄切割、 電焊或使用瓦斯噴燈、   研磨機及其他可能產生火花的設備。   1. 動火範圍內易燃物須隔離，且無失火之虞。   2. 施工現場須自備滅火器，並須有第二人在旁監視火花飛濺。   3. 管線、儲槽及施工區域，需確定無安全顧慮後始得動火。   4. 氣體鋼瓶瓶身務必直立固定。   5. 於有良導體或濕地區域施工時，電焊機需裝設自動防電擊裝置，避免漏電。   6. 電線須充分絕緣，不得勾搭、裸露，並不得散亂或影響通道安全。   7. 切割、研磨、焊接、活線作業等，須有火星飛濺之預防措施。   8. 施工人員須佩帶適當之防設器具。   9. 現場嚴禁吸煙，欲吸煙者請至施工區域外。   10. 施工中可能引起火警偵煙系統誤動作時，必須先告知總務處承辦人員，完成後通 知復歸，如因而引起火警警報，廠商將完全負起相關責任。   11. 施工中引起火警、誤觸警鈴、造成異味導致實驗損失、或未取得動火許可前動火， 廠商將完全負起相關責任。  

□ 吊掛作業  吊掛作業：指承攬商使用起重設備吊掛貨物，進行水平或垂直移動之作業。   1. 必須檢附【 1 】起重機合格證   【 2 】操作人員合格證書   【 3 】吊掛作業人員結業證 書等影本申請，作業時需備份檢查。   2. 不得乘載或吊升勞工從事作業。   3. 作業時，應禁止人員進入吊舉物之下方。   4. 從事檢修、調整時，應指定作業監督人員，負責監督指揮工作。   5. 操作人員不得擅自離開吊有貨物之操作位置。   6. 實施吊掛作業應設置警戒線，禁止人員穿越，並派人監視指揮交通。   7. 強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。   8. 發包單位如發現違反第 1 項之規定者，不允許該機具進入 本校 工作。  

□ 吊籠作業  吊籠作業：係指使用吊籠進行臨時性工程如外牆清洗、修繕 ( 粉刷、瓷磚剝 落 修護及 防水施作 ) 等。   1. 必須檢附【 1 】吊籠合格證   【 2 】操作人員合格證書   【 3 】吊籠作業人員結業證書 等影本申請，作業時需備份檢查。   2. 對於有車輛出入、使用及鄰接道路作業之工作場所，應設置交通號誌、標示或柵欄。 3. 勞工於吊籠工作台上作業時，應使勞工佩戴安全帽及符合國家標準規定 CNS14253

