國立清華大學

                     氣體鋼瓶    作業前檢點表(稿)           製表單位：環安中心    製表日期：95年6月5日
                                                檢查     年     月
	實驗場所名稱：                        氣體種類：
	  檢查日

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查內容
	合格請打(，不合格請打X並於改善措施欄位註明

	1.本體不應有損傷、腐蝕、裂痕、變形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.鋼瓶應確實固定，若鋼瓶置於基座上，其基座應固定於地面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.備用鋼瓶及空瓶應加蓋瓶帽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.空瓶與實瓶應分別貯存
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.管路及閥件不得有漏氣情形
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.鋼瓶使用年限是否超過
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.助燃性與易燃性氣體應分別貯存
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.瓶身標示內容物名稱、危害特性、供應商資料、
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.各管路有無洩漏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.瓶身顏色應符合其特性（如：氫氣為紅色，氮氣為灰色）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.有否放置遠離火源、熱源保持適當隔離
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.是否置於陽光照射處
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.水壓測試環所揭示之日期逾有效期限，建議儘速使用完畢或退還廠商。

	改善措施
	追蹤改善處理情形
	檢查人員簽名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.本表格僅供參考，各單位使用時請視需要調整。此自動檢點表請各實驗室及實習工廠自行留存3年，以便備查。
    2.依據「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第33條辦理。
                                                                          實驗室負責人簽名：
