附件三：局部排氣裝置自動檢查紀錄表(ESH-P-18-03)

**國立清華大學局部排氣裝置自動檢查紀錄表(每年)**

2023.1.16修訂

排氣裝置編號： NO：ESH-P-18-03

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 | | | |  | 日期 |  | |
| 場所名稱 | | | |  | 檢查人員 |  | |
| 項次 | 項 目 | | | | | | 檢 點 結 果 |
| 一 | 排氣裝置 | 1 | 氣罩、導管及排氣機之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度。 | | | |  |
| 2 | 導管或排氣機之塵埃聚積狀況。 | | | |  |
| 3 | 排氣機之注油潤滑狀況。 | | | |  |
| 4 | 導管接觸部分之狀況。 | | | |  |
| 5 | 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況。 | | | |  |
| 6 | 吸氣及排氣之能力。 | | | |  |
| 7 | 設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項。 | | | |  |
| 二 | 空氣清淨裝置 | 1 | 構造部分之磨損、腐蝕及其他損壞之狀況及程度。 | | | |  |
| 2 | 除塵裝置內部塵埃堆積之狀況。 | | | |  |
| 3 | 濾布式除塵裝置者，有濾布之破損及安裝部分鬆弛之狀況。 | | | |  |
| 三 | 其他保持性能之必要事項 | | | | | |  |
| 改善建議 | | | | | 追蹤改善處理情形 | | |
|  | | | | |  | | |

1. 依據職業安全衛生管理辦法第40、41條辦理。
2. 每一排氣裝置每年應定期實施自動檢查一次，記錄保存三年。
3. 檢查作業之重點在於發現異常及問題及早檢知與處理(請在選格內打✓)，無則”/”。

實驗場所負責人：