**國立清華大學 年 小型壓力容器每月自動檢點表**

2022.3.14修訂

NO：ESH-P-18-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **檢 查 日 期**  **檢 查 項 目 及 內 容** | | | **1**  **月** | **2**  **月** | **3**  **月** | **4**  **月** | **5**  **月** | **6**  **月** | **7**  **月** | **8**  **月** | **9**  **月** | **10**  **月** | **11**  **月** | **12**  **月** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **檢 查 項 目** | **檢 查 內 容** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本體** | **1.本體有無顯著生鏽損傷變形、腐蝕、裂損** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.電源線、接地線外觀正常，有無損傷腐蝕** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.蓋板及固定組件有無損傷變形、腐蝕、鬆脫** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.墊圈、螺栓有無鬆動、脫落明顯損傷或磨耗缺損或減少。** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.鍋蓋(門)關上是否正常、緊密、無洩漏** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **安全裝置** | **1.壓力表之指示刻度是否正確、清晰、有明確標示** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.溫度計指示刻度是否正確、清晰、有明確標示** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.安全閥是否在規定之壓力吹洩、有無洩漏(安全閥有無顯著損傷、腐蝕、破裂、洩漏)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.滅菌溫度設定、及時間設定，是否正確** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** | **1.是否有安全作業標準** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.操作人員是否有完成相關教育訓練(檢附簽到證明)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **檢查人員簽名** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **實驗室負責人(有異常狀況須回報時)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **評估結果改善措施：** | | **檢討改善措施之合宜性：**  **核決主管： □合宜 □不合宜** | | | | | | | | | | | | |
| **1.依據「職業安全衛生設施規則」第36條辦理。**  **2.檢查週期：操作人員每月檢點。**  **3.檢查結果“正常”打(Ｖ)，“異常”的打(×)，無此項目打(／)；異常時，請立即報修，並送實驗室負責人簽章。**  **4.本表單留存系所辦公室或原位已供備查，資料存查三年。** | | | | | | | | | | | | | | |