附件八：第二種壓力容器自動檢查紀錄表(ESH-P-18-08)

**國立清華大學第二種壓力容器自動檢查紀錄表（每年）**

2023.1.16修訂

NO：ESH-P-18-08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  | 日期 |  |
| 實驗場所 |  | 檢查人員 |  |
| 機台編號 |  |
| 項次 | 項 目 | 檢 點 結 果 |
| 1 | 內面及外面是否有顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕 |  |
| 2 | 蓋、凸緣、閥、旋塞等有否異常 |  |
| 3 | 安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能有否異常 |  |
| 4 | 每日開動前是否已將凝結水排除乾淨 |  |
| 5 | 氣壓錶壓力是否標示最高使用壓力 |  |
| 6 | 其他保持性能之必要事項是否異常 |  |
| 改善建議 | 追蹤改善處理情形 |
|  |  |
| 1. 「職業安全衛生管理辦法」第35條辦理。
2. 檢查方式：目視。
3. 本表單留存於實驗實習場所或系所辦公室以供備查，資料備查三年。
 |

實驗場所負責人：